**Протокол № ЗК-ДВТРК-202/2**

**рассмотрения и оценки котировочных заявок (ОАО «КСК»)**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Москва** | **06 ноября 2014 г.** |

1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»
(далее - ОАО «КСК», ИНН 2632100740).
2. На заседании Единой комиссии присутствовали:

Горчев Олег Сергеевич, Артамонов Юрий Александрович, Ветчинников Владимир Николаевич, Дубенко Павел Николаевич, Иванов Николай Васильевич, Сережников Сергей Сергеевич, Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович, Елин Алексей Анатольевич.

Отсутствовал: Шашкин Никита Артемович.

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель направления проектного офиса – Кулешова Анастасия Дмитриевна.

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.

1. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте Общества (Заказчика): [www.ncrc.ru](http://www.ncrc.ru) в 19:00 (мск) 23 октября 2014 года № ЗК-ДВТРК-202.
2. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора
на поставку и монтаж прокатного оборудования.
3. Сведения о существенных условиях договора:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет договора** | Поставка и монтаж прокатного оборудования. |
| **Начальная (максимальная) цена договора** | 2 696 463,56 (Два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 56 копеек, без учета НДС.В цену договора включены все расходы поставщика услуг на поставку, монтаж, уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей. |
| **Наименование, перечень поставляемого товара** | В соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). |
| **Место поставки товара** | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Архызское сельское поселение, пос. Романтик. |
| **Условия оплаты** | В соответствии с проектом договора. |
| **Срок поставки товара** | До 15 декабря 2014 года. |
| **Финансирование** | Собственные средства ОАО «КСК». |

1. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 30 октября 2014 года поступило 2 (Две) котировочные заявки на бумажном носителе.
2. Процедура вскрытия конвертов состоялась в 16:30 (мск) 30 октября 2014 года.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 16:30 (мск)
06 ноября 2014 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12.
4. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки:

| **Регистрационный номер заявки участника закупки** | **Наименование участника закупки** | **Юридический/почтовый адреса участника закупки** |
| --- | --- | --- |
| № 320 от 30 октября 2014 года12:10 (мск) | **ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР»**(ИНН 7727651760) | Юридический адрес / почтовый адрес:117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3Тел.: 8-495-645-84-91 |
| № 326 от 30 октября 2014 года14:05 (мск) | **ЗАО «ФПК «Вектор»**(ИНН 7709646781) | Юридический адрес:109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14/2Почтовый адрес:125315, г. Москва, ул. Самеда Вургуна, д. 1, кв. 41Тел.: 8-495-999-12-10 |

1. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие их требованиям, установленным в запросе котировок (Извещение от 23 октября 2014 года № ЗК-ДВТРК-202):
	1. Участник закупки **ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР»** (ИНН 7727651760) не соответствует требованию, указанным в Извещении от 23 октября 2014 года № ЗК-ДВТРК-202.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Требование** | **Несоответствие** |
| 1. | **Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок:**1.4. Превышение участником закупки начальной (максимальной) цены договора, установленной Извещением о проведении запроса котировок | Предложенная цена договора, руб., без учета НДС - 2 991 459,31 руб. |

Приглашенный эксперт (А. Д. Кулешова) подтверждает несоответствие требованиям, указанным в Извещении от 23 октября 2014 года № ЗК-ДВТРК-202.

* 1. Участник закупки **ЗАО «ФПК «Вектор» (ИНН 7709646781)** соответствует требованиям, указанным в Извещении от 23 октября 2014 года № ЗК-ДВТРК-202.

Приглашенный эксперт (А. Д. Кулешова) подтверждает соответствие требованиям, указанным в Извещении от 23 октября 2014 года № ЗК-ДВТРК-202.

1. **Решение:**
	1. На основании п. 17.19 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
	ОАО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 23 октября 2014 года № ЗК-ДВТРК-202) несостоявшимся.

**Решение принято единогласно.**

* 1. На основании п. 17.20 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
	ОАО «КСК» рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником запроса котировок **ЗАО «ФПК «Вектор»** (ИНН 7709646781), с ценой договора 2 696 425,50 (Два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста двадцать пять) рублей 50 копейки, без учета НДС.

**Решение принято единогласно.**

* 1. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет.

**Решение принято единогласно.**

1. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), официальном сайте Заказчика: [www.ncrc.ru](http://www.ncrc.ru) в сети Интернет.

Приложение:

1. Спецификация – на 6 л., в 1 экз.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горчев Олег Сергеевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артамонов Юрий Александрович

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ветчинников Владимир Николаевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дубенко Павел Николаевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елин Алексей Анатольевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванов Николай Васильевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сережников Сергей Сергеевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чернышев Юрий Александрович

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Голосов Дмитрий Александрович

Эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулешова Анастасия Дмитриевна

**Приложение № 1 к Протоколу
от 06 ноября 2014 года № ЗК**-**ДВТРК-202/2**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

на изготовление, поставку, сборку, монтаж и испытание оборудования для проката спортивного инвентаря

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование | Кол-во | Параметры | Стоимость за единицу товара, с учетом НДС | Сумма, руб., с учетом НДС |
|  | ***Прокатное оборудование:*** |  |  |  |  |
| **1.** | **Стеллаж для сушки ботинок на рельсах** | **1** |  |  |  |
| 1.1. | Размер |  | не менее 2500х750х2400ммне более 2500х800х2250мм |  |  |
| 1.2. | Вместимость |  | Не менее 84 пар |  |  |
| 1.3. | Материал |  | Сталь не менее – 1,5-2мм толщина, порошковая покраска |  |  |
| 1.4. | Функции |  | 1.Бактерицидная лампа;2.Дезинфицирующая функция;3.Программируемый по часам таймер вкл./выкл.;4.Возможность настройки режима работы отдельно для каждого из трех уровней;5.Заглушки на конце каждого воздуховода, открывающиеся, только при надетом на воздуховод ботинке;6.Дисплей для настройки и отображения параметров работы сушки;7.Напряжение 380 вольт, мин. Мощность 500 Вт, макс. 7800 Вт. |  |  |
| **2.** | **Стеллаж для ботинок на рельсах**  | **3** |  |  |  |
| 2.1. | Размер |  | не менее 2500х750х2400ммне более 2500х650х2420мм  |  |  |
| 2.2. | Количество полок |  | Не более 11 штук |  |  |
| 2.3. | Вместимость |  | Не менее 88 пар ботинок |  |  |
| 2.4. | Материал несущей рамы |  | Сталь, толщиной не менее 3 мм, порошковая покраска |  |  |
| 2.5. | Материал полок и боковых стоек |  | Оцинкованная сталь, толщиной не менее 1,5 мм, порошковая покраска |  |  |
| 2.6. | Ограничитель соскальзывания ботинок с полки |  | Наличие |  |  |
| 2.7. | Крепление полки для ботинок под углом |  | Наличие |  |  |
| 2.8. | Резиновый бампер на раме |  | Наличие |  |  |
| 2.9. | Возможность регулировки расстояния между полками |  | Наличие |  |  |
| 2.10. | Дополнительное ребро жесткости, соединяющее боковые стойки в верхней части стеллажа |  | Наличие |  |  |
| 2.11. | Стеллаж адаптирован к движению по металлическим направляющим |  | Наличие |  |  |
| **3.** | **Стеллаж для палок и лыж на рельсах** | **1** |  |  |  |
| 3.1. | Размер |  | не более 2500х750х2400мм не менее 2500x800x1600мм |  |  |
| 3.2. | Вместимость |  | Не менее 408 пар палок или 204 пары палок и 27 горных лыж |  |  |
| 3.3. | Материал несущей рамы |  | Сталь, толщиной не менее 3 мм, порошковая покраска |  |  |
| 3.4. | Материал боковых стоек |  | Оцинкованная сталь, толщиной не менее 1,5 мм, порошковая покраска |  |  |
| 3.5. | Обрезиненное покрытие держателей для лыж |  | Наличие |  |  |
|  | Материал труб держателей для лыж |  | Сталь, толщина не менее 2мм |  |  |
| 3.6. | Резиновый бампер на раме |  | Наличие |  |  |
| 3.7. | Возможность регулировки расстояния между держателями для лыж и палок |  | Наличие |  |  |
| 3.8. | Стеллаж адаптирован к движению по металлическим направляющим |  | Наличие |  |  |
| 4. | **Стеллаж для сноубордов на рельсах** | **2** |  |  |  |
| 4.1. | Размер |  | Не менее 2500х7500х2400мм не более 2500х800х2420мм |  |  |
| 4.2. | Вместимость  |  | Не менее 25 пар |  |  |
| 4.3. | Материал несущей рамы |  | Сталь, толщиной не менее 3 мм, порошковая покраска |  |  |
| 4.4. | Материал боковых стоек |  | Оцинкованная сталь, толщиной не менее 1,5 мм, порошковая покраска |  |  |
| 4.5. | Материал держателей для сноубордов |  | Оцинкованная сталь, толщина не менее 2мм |  |  |
| 4.6. | Обрезиненное покрытие держателей для сноубордов |  | Наличие |  |  |
| 4.7. | Фиксация сноубордов |  | Фиксация сноубордов не менее чем в двух точках |  |  |
| 4.8. | Резиновый бампер на раме |  | Наличие |  |  |
| 4.9. | Стеллаж адаптирован к движению по металлическим направляющим |  | Наличие |  |  |
| **5.** | **Стеллаж для любых типов лыж с полками для шлемов на рельсах** | **4** |  |  |  |
| 5.1. | Размер  |  | Не менее 2500х500х1350мм |  |  |
| 5.2. | Вместимость |  | Не менее 40 (пар горных лыж), 30 шлемов |  |  |
| 5.3. | Материал несущей рамы |  | Сталь, толщиной не менее 3 мм, порошковая покраска |  |  |
| 5.4. | Материал полок и боковых стоек |  | Оцинкованная сталь, толщиной не менее 1,5 мм, порошковая покраска |  |  |
| 5.5. | Материал верхней опоры для лыж и сноубордов |  | Алюминий |  |  |
| 5.6. | Обрезиненное покрытие нижней опоры для лыж |  | Наличие |  |  |
| 5.7. | Материал водяных контейнеров |  | Нержавеющая сталь, толщина не менее 1,5 мм |  |  |
| 5.8. | Фиксация лыж |  | Фиксация лыж не менее чем в трех точках |  |  |
| 5.9. | Резиновые вставки в алюминиевые держатели верхней опоры |  | Наличие |  |  |
| 5.10. | Дополнительные полки для хранения шлемов или лыжных ботинок |  | Наличие |  |  |
| 5.11. | Дополнительные усилители жесткости конструкции верхней опоры для лыж |  | Наличие |  |  |
| 5.12. | Ограничитель соскальзывания ботинок с полки |  | Наличие |  |  |
| 5.13. | Крепление полки для ботинок под углом |  | Наличие |  |  |
| 5.14. | Резиновый бампер на раме |  | Наличие |  |  |
| 5.15. | Возможность регулировки расстояния между полками |  | Наличие |  |  |
| 5.16. | Стеллаж адаптирован к движению по металлическим направляющим |  | Наличие |  |  |
| **6.** | **Двухуровневый стеллаж для детских или взрослых лыж** | **1** |  |  |  |
| 6.1. | Размер |  | Не менее 2500х750х2400мм не более 2500х800х2420мм |  |  |
| 6.2. | Вместимость  |  | Не менее 100 пар |  |  |
| 6.3. | Материал несущей рамы |  | Сталь, окрашенная порошковой краской, толщиной не менее 3 мм |  |  |
| 6.4. | Материал боковых стоек |  | Оцинкованная сталь, окрашенная порошковой краской, толщиной не менее 1,5 мм |  |  |
| 6.5 | Материал труб держателей для лыж |  | Сталь, толщина не менее 2мм |  |  |
| 6.6. | Обрезиненное покрытие держателей для лыж |  | Наличие |  |  |
| 6.7. | Резиновый бампер на раме |  | Наличие |  |  |
| 6.8. | Стеллаж адаптирован к движению по металлическим направляющим |  | Наличие |  |  |
| **7.** | **Дезинфектор для ботинок** | **2** | Габариты: Не Более 900 х 380 х 540 мм. |  |  |
| **8.** | **Рельсы(3мм) и соединения к ним**  | **1** | **24 метра** |  |  |
| 9.1. | Размеры |  | Ширина не менее 80 мм, длина не менее 2000 мм |  |  |
| 9.2. | Материал рельс |  | Нержавеющая сталь, толшина не менее 3мм |  |  |
|  | ***Мебель:*** |  |  |  |  |
| 1 | **Скамейка для примерки ботинок деревянная**  | **19** | 1000х400х419 мм. |  |  |
| 2 | **Стол для регулировки креплений с выемкой для ski-стопперов, износостойкое резиновое покрытие рабочей поверхности, защита от повреждения кантом, ниши для проводов,** | **3** | габариты не менее 1250x700x1150 мм |  |  |
| 3 | **Прямой кассовый стол износостойкое резиновое покрытие рабочей поверхности, защита от повреждения кантом, ниши для проводов.****Эргономичный дизайн**  | **4** | габариты не менее 1250x700x1150 мм. |  |  |
| 4 | **Кассовый угловой стол**  | **1** | 90. |  |  |
| **Итого:** |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.